第十次活动：

TASK

底盘加固

P

｜由于底盘设计考虑不足，选择用了5x18梁在水平方向固定。5x18强度不足,改用ctwo 横跨机体连接两侧轮组。轮组两侧c 无固定导致两侧容易产生晃动，将底盘与侧梁弯曲件拆下一个，用cfive 和ctwo将轮组外侧Clive和侧梁连接以稳固底盘结构。

｜\*底盘两侧轮组后端用c 和c 连接轮组两侧cfive 【图片】。

｜\*侧梁之间观察是否有足够空间加装ctwo以固定侧梁。